# Installation des cartes réseau Intel®

## Installer la carte 10 Gigabit Ethernet Intel® pour serveurs

### Installer la carte

1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. En cas d'installation sans arrêt du serveur, reportez-vous tout d'abord à la documentation du serveur.

2. Retirez le panneau de l'ordinateur et le panneau du connecteur de carte correspondant à votre carte. Vous pouvez utiliser sans inconvénient un emplacement plus long que le connecteur de la carte, mais n'essayez pas d'installer la carte dans un emplacement plus court que le connecteur PCI Express.

3. Enfoncez fermement la carte dans l'emplacement et fixez le support.

4. Remettez le panneau de l'ordinateur en place. Branchez le cordon d'alimentation.

## Brancher le câble réseau

Cartes 10 Gigabit Ethernet Intel® cuivre : Utilisez des câbles Ethernet de catégorie 6, 6a ou 7.

Carte 10 Gigabit Ethernet Intel® pour serveurs avec fibre optique enfichable SFP+ : Installez le module et branchez le câble conformément aux instructions du fabricant du module.

Cartes 10 Gigabit Ethernet Intel® fibre avec connecteur SC : Retirez le panneau du connecteur à fibre optique et mettez-le de côté. Insérez un connecteur SC à fibre optique dans les ports TX/RX du support de la carte.

Cartes 10 Gigabit Ethernet Intel® fibre avec connecteur LC : Retirez le panneau du connecteur à fibre optique et mettez-le de côté. Insérez un connecteur LC dans la carte. Les câbles de conversion pour d'autres types de connecteur (p. ex., un connecteur SC) peuvent être utilisés si le câblage est conforme aux spécifications optiques de la carte, y compris les limites de longueur.

Cartes 10 Gigabit Ethernet Intel® CX4 : Le câblage physique doit être conforme aux spécifications IEEE Std 802.3ak, clause 54. Le connecteur de câble requis est un connecteur à verrou MDI, tel que défini par IEC 61076-3-113.

Démarrez votre ordinateur et suivez les instructions d'installation des pilotes ci-dessous.

###

## Installer les pilotes et l'utilitaire Intel® PROSet

### Systèmes d'exploitation Microsoft* Windows*

| REMARQUES : L'installation des pilotes nécessite des droits d'administrateur sur le système d'exploitation. Reportez-vous à la page relative à la configuration requise dans le guide de la carte Intel 10GbE pour une liste des systèmes d'exploitation pris en charge.

La carte est détectée en tant que nouveau matériel lors de démarrage de Windows. Pour installer le pilote correct :

1. La carte est détectée et Windows installe un pilote résidant sous Windows ou démarre l'Assistant Nouveau matériel détecté .

2. Si l'assistant démarre, suivez les invites pour installer le pilote depuis le CD fourni avec la carte.

3. Si un pilote résidant sous Windows s'installe (l'assistant ne démarre pas), mettez à jour le pilote en insérant le CD Intel et en cliquant sur le bouton Installer les pilotes lorsque la fenêtre d'exécution automatique de Connexions réseau Intel s'affiche.

### Linux

Pour créer un paquage RPM* binaire de ce pilote, exécutez "rpmbuild -tb <nom_de_fichier.tar.gz>". Remplacez <filename.tar.gz> par le nom de fichier spécifique du pilote.

| REMARQUE : pour que la compilation fonctionne correctement, le noyau en cours d'exécution DOIT correspondre à la version et à la configuration des sources de noyau installées. Si vous venez de recompiler le noyau, redémarrez l'ordinateur maintenant. La fonctionnalité RPM a été testée uniquement sur les distributions Red Hat.

1. Placez le fichier tar du pilote de base dans le répertoire de votre choix. Par exemple, utilisez "/home/username/ixgb" ou "/usr/local/src/ixgb".

2. Déballez/décompressez l'archive en entrant la commande suivante, où <x.x.x> correspond au numéro de version du paquetage du pilote :

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. Passez au répertoire src du pilote en entrant la commande suivante, où <x.x.x> correspond au numéro de version du paquetage du pilote :

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. Compilez le module du pilote :

   > make install

   Les instructions binaires sont installées comme suit :

   > /lib/modules/[VERSION_NOYAU]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   Les emplacements d'installation répertoriés ci-dessus sont les emplacements par défaut. Il se peut qu'ils ne soient pas corrects sur certaines distributions Linux.

5. Installez le module :

   > insmod ixgb <paramètre>=<valeur>

6. Affectez une adresse IP à l'interface en entrant la commande suivante, où <x> correspond au numéro d'interface :

   > ifconfig eth<x> <adresse_IP>

7. Vérifiez que l'interface fonctionne. Entrez ce qui suit, où <adresse_IP> est l'adresse IP d'un autre ordinateur du même sous-réseau que l'interface soumis au test :

   > ping <adresse_IP>

### FreeBSD

#### Compilation et installation

Ce pilote a été développé pour être utilisé avec le noyau FreeBSD, versions 4.8 et ultérieures.

| REMARQUE : les sources du noyau doivent être installées pour compiler le module du pilote.

Dans les instructions ci-dessous, x.x.x est la version du pilote telle qu'indiquée dans le nom du fichier tar du pilote.

1. Placez le fichier tar du pilote de base dans le répertoire de votre choix. Par exemple, utilisez /home/nom de l'utilisateur/ixgb ou /usr/local/src/ixgb.

2. Décompressez l'archive :

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   Cela crée un répertoire ixgb-x.x.x.

3. Pour installer man page :
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. Pour charger le pilote sur un ordinateur en marche, exécutez les étapes suivantes :

   cd ixgb-x.x.x
   make

   OU

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. Pour affecter une adresse IP à l'interface, entrez ce qui suit :
   ifconfig ixgb<num_interface> <adresse_IP>

6. Vérifiez que l'interface fonctionne. Entrez ce qui suit, où <adresse_IP> est l'adresse IP d'un autre ordinateur du même sous-réseau que l'interface soumis au test :
   ping <adresse_IP>

7. Si vous voulez que le pilote se charge automatiquement lors de l'amorçage de l'ordinateur :

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

Modifiez le fichier /boot/loader.conf, puis ajoutez la ligne suivante :
if_ixgb_load="YES"
OU
compilez le pilote dans le noyau (voir la section 8).
Modifiez /etc/rc.conf et créez l'entrée ifconfig_ixgb<num_interface>
appropriée :
ifconfig_ixgb<num_interface>="<paramètres_ifconfig>"
Exemple d'utilisation :
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
REMARQUE : pour obtenir de l'aide, voir ifconfig man page.

8. Si vous voulez compiler le pilote dans le noyau, entrez :
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   Modifiez le fichier /usr/src/sys/conf/files.i386 et ajoutez la ligne suivante :
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   Supprimez les lignes suivantes du fichier /usr/src/sys/conf/files.i386, si
   elles existent :
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   Modifiez le fichier de configuration du noyau (à savoir, GENERIC ou MYKERNEL) dans
   /usr/src/sys/i386/conf et assurez-vous que la ligne suivante est présente :
   device ixgb
   Compilez et installez le noyau. Le système doit être redémarré pour que les mises à jour du noyau soient prises en compte.

Pour obtenir des informations complémentaires sur la compilation du noyau, consultez la documentation du système d'exploitation FreeBSD.

## Informations complémentaires

Pour de plus amples informations, voir le Guide de l'utilisateur du CD Intel ou sur le site Web d'assistance Intel : http://www.intel.com/p/fr_FR/support/.

*Avertissement

`Dernière mise à jour le 11/10/07 à 15h49 Révision`