# 英特尔® 网络适配器安装

## 安装英特尔 PCI、PCI-X 或 PCI Express* 适配器

1. 关机并拔出电源线。
2. 卸下计算机机盖，拆卸与适配器相配的插槽的槽盖。
3. 将适配器边缘连接器牢固插入插槽，使之完全就位。将支架固定于机箱。
4. 装回机盖。插入电源线。

注意： 有些英特千兆位服务器和台式机适配器使用 PCI Express 总线。您可以使用一个比适配器接头长的插槽而不会有任何问题，但是不要试图安装到一个比 PCI Express 接头短的插槽中。

## 连接网络电缆

英特尔® PRO/100 和千兆位铜质适配器： 将网络电缆或电缆连接至适配器；对 10 Mbps 网络，使用 3 类、4 类或 5 类双绞线以太网（TPE）网络电缆。对 100 或 1000 Mbps 网络和任何民宅网络，使用 5 类（4 对）电缆。

带 SC 连接器的英特尔® 千兆位光纤适配器： 卸下并保留光纤连接器盖。将 1000Base-SX 双工 SC 型光纤连接器插入适配器支架上的 TX/RX 端口。

带 LC 连接器的英特尔® 千兆位光纤适配器： 卸下并保留光纤连接器盖。将 LC 连接器插入适配器，其布线应与适配器类型相配（1000BASE-SX 或 1000BASE-LX）。如果布线与适配器的光学规格相配，包括长度限制，则可使用其他类型连接器（如　SC）的转换电缆。

启动计算机并按照以下驱动程序安装指示操作。

## 安装驱动程序

### Windows 操作系统

注意：必须对操作系统有管理权限方能安装驱动程序。

1. 检测到适配器时，Windows 或者安装一个 Windows 的驻留驱动程序或者启动发现新硬件 向导。
2. 如果发现新硬件向导启动，按“取消”按钮。
3. 插入英特尔 CD。“英特尔网络连接” 自动运行程序自动启动。单击安装驱动程序和软件 按钮。

### Linux*

要编译该驱动程序的二进制 RPM* 包，运行 rpmbuild -tb <文件名.tar.gz>。用该驱动程序的具体文件名代替 <文件名.tar.gz>。

| 注意： 要使编译版本正确运行，当前运行的内核的版本和配置必须与安装的内核源相符。如果刚重新编译了内核，现在则应重新引导系统。 RPM 功能仅在 Red Hat 发布上测试过。 对英特尔 PRO／100 适配器，驱动程序名称用 e100。

1. 将基本驱动程序的 tar 文件移往您选择的目录。例如，使用 '/home/username/e1000' 或 '/usr/local/src/e1000'。

2. 解压缩该档案文件，其中 <x.x.x> 是驱动程序压缩文件的版本号：

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. 切换到驱动程序 src 目录下，其中 <x.x.x> 是驱动程序压缩文件的版本号：

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. 编译驱动程序模块：

   > make install

   二进制文件将安装为：

   > /lib/modules/<内核_版本>/kernel/drivers/net/e1000.o

   以上列出的安装位置为默认位置。它们对某些 Linux 发布来说不一定正确。

5. 安装模块：

   > insmod e1000 <参数>=<值>

6. 用下列命令指派 IP 地址至接口卡，其中，<x> 是接口卡号：

   > ifconfig eth<x> <IP 地址>

7. 验证接口正常工作。输入以下命令。其中，<IP 地址>是与被测接口位于同一子网的另一台计算机的 IP 地址：

   > ping <IP 地址>

### 其它操作系统

要安装其他驱动程序，参见位于适配器光盘上的用户指南 或访问英特尔客户支持网站： http://www.intel.com/p/zh_CN/support/。

*法律信息

`最近修订日期： 10/11/07 3:48p 修订版本14`